****************************************************************************

     README.TXT for Serial Touch Panel Driver

     Copyright(C) 2007 Fujitsu Component Ltd.  All rights reserved.

****************************************************************************

目次

1. 動作環境

2. ドライバのインストール方法
 2.1 インストーラを使用してドライバをインストールする場合
 2.2 インストーラを使用してドライバをサイレントモードでインストールする場合

3. ドライバのアンインストール方法
 3.1 コントロールパネルからアンインストールする場合
 3.2 ドライバをサイレントモードでアンインストールする場合

4. タッチパネルドライバ使用上の注意

----------------------------------------------------------------------------

1. 動作環境

   Windows Vista x64

2. ドライバのインストール方法

 2.1 インストーラを使用してドライバをインストールする場合

 (1) PCが起動されると、新しいハードウェアの検出が行われ、標準シリアルマウスが
     認識されます。
 (2) 本タッチパネルドライバディスクを入れます。
 (3) SetUp.exeを実行します。
 (4) ユーザーアカウント制御(UAC) についてのメッセージが表示されます。「許可」
     を選択してインストールを続行します。
 (5) ドライバインストール確認メッセージが表示されます。「はい」ボタンをクリッ
     クします。
 (6) インストールの正常終了画面が表示されます。
 (7)「OK」ボタンをクリックしてインストールを終了します。

 2.2 インストーラを使用してドライバをサイレントモードでインストールする場合
 
 (1) PCが起動されると、新しいハードウェアの検出が行われ、標準シリアルマウスが
     認識されます。
 (2) 本タッチパネルドライバディスクを入れます。
 (3) SetUp.exeを実行する際に /sオプションを付加すると、サイレントインストール
     モードでドライバがインストールされます。この場合、インストールの確認メッ
     セージ等は表示されません。
          
     インストーラ起動例) SetUp.exe /s
      
 (4) ユーザーアカウント制御(UAC)についてのメッセージが表示されます。「許可」
     を選択してインストールを続行します。

  注意：
   ・ハードウェア検索ダイアログが表示された場合は、「ドライバソフトウェアを検
     索してインストールします(推奨)このデバイスのドライバソフトウェアをインス
     トールする手順をご案内します。」を選択してください。
   ・Windowsセキュリティダイアログが表示された場合は、「このドライバソフトウェ
     アをインストールします」を選択してインストールを続行してください。
   ・インストール終了後にプログラムの互換性アシスタントのメッセージが表示され
     た場合は、「このプログラムは正しくインストールされました」を選択してくだ
     さい。
   ・ユーザーアカウント制御(UAC)のメッセージは、ユーザーアカウント制御(UAC)が
     有効になっている場合に表示されます。
   ・複数ユーザーログイン中にインストールは、行わないでください。

3. ドライバのアンインストール方法

 3.1 コントロールパネルからアンインストールする場合

 (1)「コントロールパネル」を開きます。
 (2)「プログラムと機能」のアイコンをダブルクリックして開きます。
 (3) リストから「Fujitsu Touch Panel driver (Windows Vista)」を選択します。
 (4)「アンインストールと変更」ボタンをクリックします。
 (5) ユーザーアカウント制御(UAC) についてのメッセージが表示されます。
    「続行」ボタンをクリックしアンインストールを続行します。
 (6) 削除を確認するダイアログボックスが表示されます。「OK」をクリックします。
 (7) ドライバが自動的に削除されます。削除後、PCを再起動します。

 3.2 ドライバをサイレントモードでアンインストールする場合

 (1) システムフォルダ内のFidUinst.exeを実行する際に /sオプションを付加すると、
     サイレントアンインストールモードでドライバがアンインストールされます。こ
     の場合、アンインストールの確認メッセージ等は表示されません。
      
     インストーラ起動例) C:\Windows\System32\FidUinst.exe /s

 (2) ユーザーアカウント制御(UAC) についてのメッセージが表示されます。「続行」
     ボタンをクリックしアンインストールを続行します。
 (3) ドライバが自動的に削除されます。削除後、PCを再起動します。

  注意：
  ・ユーザーアカウント制御(UAC)のメッセージは、ユーザーアカウント制御(UAC) が
    有効になっている場合に表示されます。
  ・ドライバのアンインストールはAdministrator権限のあるユーザーで行ってくださ
    い。
  ・複数ユーザーログイン中にアンインストールは、行わないでください。
  ・サイレントアンインストールモードにおいても、ユーザーアカウント制御(UAC)に
    ついてのメッセージ、再起動確認のメッセージは表示されます。

4.  タッチパネルドライバ使用上の注意

  ・Plug and Playドライバはそれぞれのポートにインストールが必要です。そのため、
    インストール後にポートを変更した時にPlug and Playタッチパネルドライバが動
    作しなくなる場合があります。その場合はそのポートでもう一度ドライバのインス
    トールを行ってください。

  ・デバイスを接続するポート（Serialコネクタ）を変更する場合は、PCの電源をOFF
    にした状態で行ってください。Plug and Playデバイスはインストールを行った直
    後に、PCの電源がONのままポートを付け替えるとシステムに不具合が発生する場合
    があります。

  ・本タッチパネルドライバは仮想COMポートで通信するUSB_シリアル変換ケーブルな
    どでのご利用はできません。

