
В Windows 7 необходимо установить принтер с помощью SmartInstall, а затем следовать инструкциям для уже установленного принтера. 

Если это новый принтер HP LaserJet Professional серий P1100/P1560/P1600, который еще не был
установлен на этом компьютере, то выполните следующие шаги:

1) Извлеките ZIP-файлы XPS в папку.
2) С помощью Проводника (браузера файлов) откройте папку, содержащую извлеченные файлы XPS.
3) Дважды щелкните по папке UTIL, чтобы получить доступ к приложению SIUtility, но пока не запускайте это приложение.
4) Подключите кабель USB к принтеру и компьютеру, а затем включите принтер.
5) Если появится диалоговое окно "Автозапуск", закройте его, нажав кнопку закрытия окна (X), 
   расположенную в правом верхнем углу диалогового окна. 
или
   Если появится диалоговое окно "Принтер HP LaserJet Professional серий P1100/P1560/P1600" с текстом "Вас приветствует средство установки HP Smart",
   закройте его, нажав кнопку "Выйти".
6) Запустите приложение SIUtility (или SIUtility64 для 64-разрядной версии операционной системы), дважды щелкнув его в папке UTIL.
7) В средстве установки HP Smart нажмите кнопку «Принтер».
8) Выберите принтер из списка, щелкнув по названию данного принтера.
9) Щелкните "Далее".
10) Если следующее диалоговое окно содержит текст "Сейчас средство установки HP Smart этого принтера включено", то щелкните 
   "Отключить средство установки HP Smart на выбранном принтере".
11) В появившемся окне сообщения щелкните "Да", чтобы подтвердить отключение средства установки HP Smart.
12) Нажмите кнопку "Закрыть" в диалоговом окне следующего содержания: "Сейчас средство установки HP Smart этого принтера отключено".
13) Нажмите кнопку "Закрыть" в диалоговом окне следующего содержания: "Выберите принтер для настройки средства установки HP Smart".
14) Нажмите кнопку "Закрыть" в диалоговом окне следующего содержания: "Вас приветствует средство установки HP Smart".
15) Отключите кабель USB от принтера, а затем подключите его обратно.
16) Чтобы найти и установить извлеченное программное обеспечение драйвера XPS, следуйте инструкциям двух мастеров установки нового оборудования. Один
    Мастер предназанчен для драйвера устройства USB EWS, а другой — для принтера XPS HP LaserJet Professional.
17) Шаги мастера: "Не искать в сети", "Такого диска нет. Покажите другие возможности.", "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере",
    "Поиск драйверов на этом компьютере".

Теперь XPS-принтер HP LaserJet Professional серий P1100/P1560/P1600 установлен.



Если это принтер HP LaserJet Professional серий P1100/P1560/P1600, который
уже был установлен на этом компьютере, то выполните следующие шаги:

1) Извлеките ZIP-файлы XPS в папку.
2) Добавьте новый принтер. Для этого щелкните правой кнопкой мыши папку "Принтер" на панели управления и выберите в меню "Добавить новый принтер".
3) Выберите "Добавить локальный принтер".
4) Используйте существующий порт, к которому подключен установленный принтер HP LaserJet Professional серий P1100/P1560/P1600.
5) В диалоговом окне "Установка драйвера принтера" нажмите кнопку "Есть диск".
6) Воспользуйтесь кнопкой "Найти папку XPS" или введите путь к папке XPS, затем нажмите кнопку Ок.
7) Из списка моделей принтера выберите нужную модель и нажмите кнопку "Далее".
8) Сохраните или измените название принтера и нажмите кнопку "Далее".
9) При необходимости разрешите общий доступ к принтеру.
10) При необходимости напечатайте пробную страницу и нажмите кнопку "Готово".

Теперь XPS-принтер HP LaserJet Professional серий P1100/P1560/P1600 установлен.

