[Italiano]
PDREADME.TXT                MATROX GRAPHICS INC.              2002.02.20

                Matrox PowerDesk per Windows 2000/XP


Nota: Questo file può contenere alcune informazioni aggiornate non 
tradotte nella lingua dell'utente. Ci scusiamo per l'inconveniente.


Sommario
========

- Descrizione della versione
- Installazione
- [English...]New features[...English]
- Ulteriori informazioni
- Note, problemi e limitazioni


Descrizione della versione
==========================

Il software Matrox PowerDesk include un driver dello schermo e 
alcune utilità. L'utilizzo di questo software consente di trarre 
pieno vantaggio dall'hardware della scheda grafica Matrox e di 
accedere alle caratteristiche di visualizzazione aggiuntive.


Installazione
=============

Per installare Matrox PowerDesk, avviare il programma di 
"Setup" (installazione) incluso, quindi seguire le istruzioni che 
appaiono sullo schermo.

Tale programma installerà il software solo se nel computer è 
presente un modello supportato di scheda grafica Matrox.


[English...]

New features
============

This software includes new features, especially for Matrox 
hardware with DualHead support. These include:

- The use of different DualHead features (Multi-Display, DVDMax, 
  Zoom, and Clone) *without* restarting Windows

- Easier-to-use interface for DualHead controls

- Controls for dividing graphics resources (memory and bandwidth) 
  between your main and secondary displays

- More features accessible through user-defined hot keys (keyboard 
  shortcuts)

[...English]


Ulteriori informazioni
======================

Per ulteriori informazioni relative a Matrox PowerDesk, consultare 
il file della guida incluso con il prodotto. Per informazioni 
specifiche sulla scheda grafica Matrox, consultare il manuale 
della Matrox o il manuale del sistema.


Note, problemi e limitazioni
============================

- Installazione in versioni in lingue diverse di Windows

  Se si installa il software in una lingua diversa da quella del 
  sistema operativo, (per esempio software in inglese in un 
  sistema in giapponese), si possono verificare problemi con il 
  testo e i controlli della finestra di dialogo, che possono 
  risultare troncati. Ciò avviene a causa di differenze fra i font 
  di sistema.

- Supporto OpenGL (3D)

  Se si dispone di un prodotto Matrox più recente o se il software 
  Matrox è stato fornito dal produttore del computer, è possibile 
  che con il driver dello schermo Matrox il supporto completo 
  OpenGL sia disattivato. Per un driver dello schermo Matrox con 
  il supporto completo OpenGL attivato, vedere il sito Web Matrox 
  (www.matrox.com/mga). (Se il prodotto Matrox è stato fornito dal 
  produttore del computer, visitare il sito Web di quel 
  produttore. È probabile che il driver video fornito dal 
  produttore del computer sia stato testato sul modello del 
  computer utilizzato.)

- Riproduzione video con le modalità DualHead

  Se si dispone di una scheda grafica con supporto DualHead e si 
  stanno utilizzando le modalità DualHead a schermo multiplo, 
  Clone o Zoom, il video digitale potrebbe apparire come un colore 
  solido sullo schermo secondario. Ciò può verificarsi se il video 
  viene riprodotto utilizzando la funzione hardware-overlay della 
  scheda grafica Matrox. Un video riprodotto utilizzando la 
  funzione overlay è in genere di qualità superiore ma può essere 
  visualizzato solo sullo schermo principale.

  Poiché la funzione overlay può essere utilizzata solo da un 
  programma alla volta, qualsiasi altro programma avviato mentre 
  si sta utilizzando la funzione overlay non sarà in grado di 
  utilizzare tale funzione. La funzione overlay sarà disponibile 
  per il primo programma che verrà avviato una volta chiuso il 
  programma che sta attualmente utilizzando la funzione overlay.

  Per i video che normalmente utilizzano la funzione 
  hardware-overlay, è possibile visualizzare il video digitale 
  sullo schermo secondario eseguendo un'altra istanza del lettore 
  video oppure utilizzando un lettore video che supporti 
  dinamicamente la riproduzione video hardware-overlay e non 
  hardware-overlay (quale, ad esempio, Microsoft Media Player 7).

- Supporto per la tavolozza di colori a 15 bit per Windows 2000/XP

  Per utenti esperti: La tavolozza di colori a 15 bit, normalmente 
  non è disponibile in Windows 2000/XP. Se si volesse utilizzare 
  questa tavolozza di colori, si può abilitarla creando la chiave 
  "User.Enable15Bpp" con il valore "1" nel registro di Windows. 
  Aggiungere tale chiave in "HKEY_LOCAL_MACHINE" > "SYSTEM" > 
  "CurrentControlSet" > "Services" > "mgau" o "g200" o "g400" > 
  "Device0". Il tipo di valore è "REG_DWORD".

[English...]

- MPEG video playback and bus mastering

  Mystique, Millennium II, Productiva G100, and G100 MMS -- While 
  playing MPEG video files with the bus mastering feature enabled, 
  your computer may stop responding. To disable bus mastering, 
  right-click your Windows desktop background, select "Properties" 
  > "Settings" > "Advanced" > "Options", disable "Use bus 
  mastering", then click "OK" > "OK" > "OK" to restart your 
  computer and for the changes to take effect. 

[...English]
