****************************************************************************

                   Fresco Logic F-One Controller Driver

                           Version 1.3.37177.1
                富士通クライアントコンピューティング株式会社
****************************************************************************

----------------------------------------------------------------------------

  本テキストは、表題のソフトウェアについて説明したものです。
  本テキストの構成は、以下のようになっています。

  1.ご使用条件
  2.本テキストをお読みになる上での注意
  3.動作環境
  4.注意事項
  5.インストール手順
  6.インストール確認手順
  7.アンインストール手順
  8.改版履歴（修正項目）
  9.商標および著作権

----------------------------------------------------------------------------
■ 1.ご使用条件

  本ソフトウェアのご使用にあたっては、下記のご使用条件をお守りください。
  ご使用条件を遵守できない場合には、本ソフトウェアは使用しないでください。

  ・ご使用条件
    ￣￣￣￣￣
    1) 本ソフトウェアは、ご購入の本製品および下記の動作環境でのみご使用
　　　 できます。
    2) 本ソフトウェアの再配布はできません。
    3) 本ソフトウェアを改造したり、リバースエンジニアリング、逆アセンブル等
       を行うことはできません。
    4) 本ソフトウェアに関するいかなる著作権表記も変更できません。
    5) 本ソフトウェアを使用した結果、損害が発生しても弊社、およびFresco
       Logic Incは責任を負いません。

----------------------------------------------------------------------------
■ 2.本テキストをお読みになる上での注意

  ・お使いの製品の設定によっては、本テキスト内の「クリック」を「ダブルク
    リック」に読み替える必要があります。

  ・タッチ操作の場合は、「クリック」を「タップ」に読み替える必要があります。
    また「右クリック」を「長押し」に読み替える必要があります。

----------------------------------------------------------------------------
■ 3.動作環境

  本ソフトウェアをお使いいただくには、以下のシステムが必要です。

  ・OS
    - Windows 11   (64ビット版) (※)
    ※ 全エディションが対象です。

　・ハードウェア
　　- 拡張クレードル

  ※ ご購入の製品でのみご使用いただけます。

----------------------------------------------------------------------------
■ 4.注意事項

  ・本ソフトウェアをご使用になる前に、必ず本体添付のマニュアルをお読みくださ
    い。

  ・本ソフトウェアは、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般
    的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応
    制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制
    御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御な
    ど、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接
    生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」とい
    う)に使用されるよう設計・製造されたものではございません。お客様は、当該
    ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本ソフト
    ウェアを使用しないでください。

  ・「ユーザーの切り替え」機能により、複数のユーザーがサインインした状態で、
    アンインストールを行わないでください。アンインストールを行うユーザーのみ
    がサインインした状態で、アンインストールを行ってください。

　・拡張クレードルのUSBコネクタとLANコネクタを使用する場合、本ソフトウェアの
　　インストールが必要です。

　・更新インストールでは、旧バージョンのドライバーをアンインストールせず
　　上書きインストールしてください。

----------------------------------------------------------------------------
■ 5.インストール手順

  1) 管理者アカウントでサインインします。

  2) 「スタート」ボタンを右クリックし、表示されたメニューから
     「エクスプローラー」をクリックします。

  3) 本ソフトウェアが格納されているドライブ、フォルダーへ移動します。

  4) 「FL6KDev」または「FL6KDev.inf」を右クリックし、表示されたメニューから
     「インストール」をクリックします。
     ※ お使いの製品が「登録されている拡張子は表示しない」の設定になって
        いる場合、「FL6KDev」と表示されるファイルが複数あります。
        右クリックをして表示されたメニューに「インストール」が含まれていな
        い場合には別のファイルを右クリックしてください。
     ※ 「インストール」が表示されない場合、「その他のオプションを表示」を
        クリックしてください。

  5) 以降は表示された画面に従って、設定を変えずに操作してください。

  6) 「FL6KHub2」または「FL6KHub2.inf」でも上記4)から5)と同様の手順を
     行います。

  以上でインストールは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
■ 6.インストール確認手順

  1) 「スタート」ボタンを右クリックし、表示されたメニューから「デバイス 
     マネージャー」をクリックします。

  2) 「ユニバーサル シリアル バス デバイス」左の三角マークまたは＞を
　　 クリックします。

  3) 「Fresco Logic F-One Controller」をダブルクリックします。

  4) 「Fresco Logic F-One Controller」が開いたら、「ドライバー」タブを
     クリックします。

  5) 「バージョン」が「1.3.37177.1」であれば、正しくインストールされて
     います。

  以上でインストール確認は終了です。

----------------------------------------------------------------------------
■ 7.アンインストール手順

  1) 管理者アカウントでサインインします。

  2) 「スタート」ボタンを右クリックし、表示されたメニューから「デバイス 
     マネージャー」をクリックします。

  3) 「ユニバーサル シリアル バス コントローラー」左の三角マークまたは＞を
     クリックします。

  4) 「Fresco Logic F-One Root Hub」をダブルクリックします。

  5) 「Fresco Logic F-One Root Hubのプロパティ」が開いたら、
     「ドライバー」タブをクリックします。

  6) 「デバイスのアンインストール」ボタンをクリックします。

  7) 「デバイスのアンインストール」が開いたら、
     「このデバイスのドライバー ソフトウェアを削除します。」または、
     「このデバイスのドライバーを削除しようとしました。」をチェックします。
     ※これらのメッセージが表示されない場合は、手順8)に進みます。

  8) 「アンインストール」ボタンをクリックします。

  9) 「ユニバーサル シリアル バス デバイス」左の三角マークまたは
     ＞をクリックします。

 10) 「Fresco Logic F-One Controller」で4)から8)と同様の手順を行います。

  以上でアンインストールは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
■ 8.改版履歴(修正項目)

  ・Version 1.3.37177.1
   - Windows 11をサポート

  ・Version 1.3.36587.1
   - 一部のプリンターで印刷エラーが発生する事象を修正

  ・Version 1.3.36231.1
   - BSOD 0x7Eが発生することがある事象を修正

  ・Version 1.3.35951.1v2
   - INFパッケージを追加

  ・Version 1.3.35951.1
   - 新規リリース

----------------------------------------------------------------------------
■ 9.商標および著作権

  本ソフトウェアの著作権はParade Technologies, Ltdあります。

  Windowsは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。

  その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

  その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

  Copyright Fujitsu Client Computing Limited 2019-2022
----------------------------------------------------------------------------